附件2
檢測費用補助之適用標準
	項次
	適用檢測標準
	檢測產品品項

	1
	· CNS 60494/ IEC 60494-1/ IEC 60494-2/ EN 50206-1/ EN 50206-1鐵路車輛-集電弓-特性和試驗-正線、捷運及輕軌車輛之集電弓
	集電弓系統

	2
	· CNS 16150／EN 14752鐵路應用-鐵路車輛車體側入口系統
	車門系統

	3
	· CNS 16134／IEC 60571／EN 50155鐵路應用-鐵路車輛-電子設備
· CNS 61373／IEC 61373／EN 61373 鐵路應用-鐵路車輛設備-衝擊及振動試驗
· CNS 14165／IEC 60529／EN 60529電氣外殼保護分類等級
· CNS 62498-1／IEC 62498-1／EN 50125-1鐵路應用-設備之環境條件-第1部：鐵路車輛及車載設備
· CNS 62236-3-2／IEC 62236-3-2／EN 50121-3-2鐵路應用-電磁相容-第3-2部：鐵路車輛-裝置
	用於鐵道車輛之設備，包含但不限於空調系統、不斷電系統、閉路監視系統(含電子後視鏡)、列車控制系統(含行車紀錄裝置)、旅客資訊系統、牽引馬達系統、照明設備、網路交換器、車載天線其他用於鐵路車輛之設備等

	4
	· CNS 16149／EN 13749鐵路應用-車輪組及轉向架-轉向架框結構之要求
· UIC 615-4動力裝置-轉向架及走行裝置-轉向架構架結構強度試驗
	轉向架框

	5
	· CNS 3623／IEC 60068-2-78／EN 60068-2-78環境試驗法（電氣、電子）-濕熱（穩態）試驗
· CNS 3633／IEC 60068-2-14／EN 60068-2-14環境試驗法（電氣、電子）-溫度變化試驗
· CNS 3634／IEC 60068-2-2／EN 60068-2-2環境試驗方法（電氣、電子）-高溫（耐熱性）試驗方法
· CNS 11233／IEC 60068-2-1／EN 60068-2-1環境試驗法（電氣、電子）-低溫（耐寒性）試驗法
· CNS 14165／IEC 60529／EN 60529電氣外殼保護分類等級
· CNS 62236-4／EN 50121-4 鐵路應用－電磁相容－第4部：號誌與電信裝置之放射與抗擾度
· CNS 62236-5 / IEC 62236-5 / EN 50121-5 鐵路應用－電磁相容－第5部：固定式電源供應設施與裝置之放射與抗擾度
	· 用於鐵道號誌及通訊之設備，包含但不限於計軸器、轉轍器、地上感應子、道旁號誌燈、平交道障礙物偵測設備、網路交換器、可程式邏輯控制器、道旁通訊天線等
· 用於固定式供電系統之設備，包含但不限於牽引變電站設備、SCADA系統等
· 用於軌道系統之設備，包含但不限於鐵路邊坡防護監測告警偵測設備等

	6
	· CNS 15588-2／IEC 60349-2／EN 60349-2電力牽引-軌道及道路車輛用之旋轉電機-第2部：電子換流器供電型交流電動機
· CNS 61377／IEC 61377鐵路應用-鐵路車輛-牽引系統綜合試驗法
	牽引馬達系統

	7
	· EN 50617-2 Annex C.4.4鐵路應用-用於歐洲跨國鐵路系統互通性之列車偵測系統的技術參數-第2部分：計軸器
	計軸器

	8
	· CNS 16133／EN 13232-4鐵路應用-軌道-尖軌及岔心-第4部：致動、鎖定及轍查
· 疲勞試驗自訂方法(LAB-3-23)-非標準方法是否將編號寫上去
	轉轍器

	9
	· CNS 16175-1／EN 13146-1鐵路應用-軌道-扣件系統之試驗法-第1部：鋼軌縱向束制之測定
· CNS 16175-2／EN 13146-2鐵路應用-軌道-扣件系統之試驗法-第2部：抗扭力之測定
· CNS 16175-3／EN 13146-3鐵路應用-軌道-扣件系統之試驗法-第3部：衝擊負載衰減之測定
· CNS 16175-4／EN 13146-4鐵路應用-軌道-扣件系統之試驗法-第4部：重複負載之效應
· CNS 16175-7／EN 13146-7鐵路應用-軌道-扣件系統之試驗法-第7部：扣壓力與上舉勁度之測定
· CNS 16175-9／EN 13146-9鐵路應用-軌道-扣件系統之試驗法-第9部：勁度之測定
· CNS 16175-10／EN 13146-10鐵路應用-軌道-扣件系統之試驗法-第10部：抗拉保證負載試驗
	無道碴(版式)軌道用扣件(基鈑)系統、道碴軌道混凝土軌枕扣件(基鈑)系統

	備註：本表更新至115年5月29日止，若有異動將另行公告及更新。
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